                                               

南京禄口国际机场空港科技有限公司
舟山机场安全保障设施设备能力提升工程项目工程设备采购

招标文件





招标编号：KG2025-G065-ZB01
招标人：南京禄口国际机场空港科技有限公司
[bookmark: _Hlk201343477]地址：南京市江宁区天元西路199号东部机场集团10楼
2026年09月 日



南京禄口国际机场空港科技有限公司拟通过自主招标方式采购设备一批，现邀请有意向且满足要求的投标人参加，为统一投标文件的编制标准，现明确如下事项：
招标项目内容：
本项目为设备采购招标。中标人应按照供货时间要求提供设备，设备规格型号和要求必须完全符合招标人要求，招标人有权根据实际需要调整内容，投标人应无条件满足。
最高投标限制总价：1280万元 人民币：壹仟贰佰捌拾万元整（注：运费、调试等全部费用）。
供货期：待甲方通知。
[bookmark: _Hlk98423412]交货地点：舟山普陀山机场
一、投标人资质要求：
1、投标人须是中华人民共和国境内正式注册并具有独立法人资格的法人。（需提供加盖公章的营业执照复印件）；
2、投标人须信誉良好，在经营活动中没有严重违法记录，在“国家企业信用信息公示系统”网站没有被列入严重违法失信企业名单（黑名单）（证明文件：“国家企业信用信息公示系统”网站（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）查询结果截图，“黑名单”栏显示为0条记录，加盖投标人公章。若结果截图显示“查询不到该企业”，视同未被列入严重违法失信企业名单）；
3、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，以及其他形式有资产关联关系的投标人，都不得在同一招标项目中同时投标；
4、本项目不接受联合体投标，不得转包、不得挂靠。
二、报价方式：
1、请按报价一览表格式填写。
2、本项目的最终报价，为完成该项目全部费用之总和，一旦投标人中标并和招标人签订了本项目合同后，即使投标人发现在报价时费用有计算错误，也不得另行增加费用。
3、根据招标人的实际需求，投标人实际提供的硬件设备数量如有所变化，在合同单价不变的基础上，招标人可对所增加或减少的产品做相应的费用调整。
4、投标人的投标报价不得超过最高投标限价总价，否则投标将被否决。
三、其它说明
1、售后服务要求：卖方保证向我公司提供完善的售后服务，包括提供相应的技术资料及技术支持；响应及到场时间为24小时内。
2、不能实质性满足招标文件要求或不能提供实质性满足证明的按废标处理。
3、投标人应对设备提供2年质保，质保期自竣工验收合格之日起计算。
4、投标人需要完全响应技术规格书。
四、交货时间、地点及相关费用：
1、交货地点：舟山普陀山机场。
2、交货时间：以合同签订为主。
五、评标方法：
1、本项目采用合理最低价中标。                                                                                                                                                                                                                                                             
六、投标文件的递交
[bookmark: _GoBack]1、投标文件一式贰份（正本壹本、副本壹本、电子版U盘壹份），并明确标明“正本”和“副本”，正、副本如有不同之处，以正本为准，密封后加盖公章，否则无效。
2、投标人在收到招标文件后，若需答疑，应在投标文件的截止时间2天前向招标人以书面形式提出。
3、递交投标文件的截止时间为2026年9月14日10时整，超过截止时间的投标文件将被拒收。
4、投标文件可采用快递（顺丰或EMS）邮寄或送达我公司，投标书需盖章密封，并在信封上注明项目编号“KG2025-G065-ZB01”南京市江宁区秣陵街道天元西路199号东部机场集团10楼。
投标事宜的联系：张工  电话：025-69821255
南京禄口国际机场空港科技有限公司
  2026年9月3日
投 标 文 件 组 成

1、 投标函（格式见附件一）
2、 法定代表人授权委托书（格式见附件二）
3、 报价一览表（格式见附件三）
4、 营业执照

附件一：投标函
招标人名称：
1、我方已仔细研究了（项目名称：舟山机场安全保障设施设备能力提升工程项目工程设备采购）招标文件的全部内容，愿意以人民币****（大写）元（¥****）的投标报价，项目周期****，按合同约定时间提供相应服务。
2、我方承诺投标时填写的单价、合价及合同总价在合同实施期间不因市场和政策性调价等变化因素而变动，该价格已经考虑合理损耗，为包干费用。
3、我方承诺在投标有效期90日内不修改、撤销投标文件。
4、如我方中标：
4.1、我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
4.2、我方承诺按照招标文件规定的主要合同条款及格式签订合同。
4.3、我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
  4.4、我方承诺投标文件内容及形式完全符合招标文件相关要求。
4.5、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。
4.6、****(其他补充说明）。





投标人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
年    月     日









附件二：法定代表人授权委托书
   本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人，代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证复印件
附：委托代理人身份证复印件    
投标人：（盖单位章）
法定代表人：（签字或盖章）
身份证号码：
委托代理人：（签字）
身份证号码：




1

附件三：报价一览标
	序号
	单项工程
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量

	1
	道口-电气
	配电箱
	1.名称:配电箱ap
2.规格:详见图纸
3.安装方式:挂墙安装
	台
	1

	2
	道口-电气
	桥架
	1.名称:桥架
2.规格:300*100
3.材质:热镀锌
4.含支吊架制作安装及防火封堵
	m
	20

	3
	道口-电气
	热镀锌钢管
	1.名称:配管
2.材质:热镀锌钢管
3.规格:SC20
4.配置形式:综合考虑
	m
	80

	4
	道口-电气
	热镀锌钢管
	1.名称:配管
2.材质:热镀锌钢管
3.规格:SC25
4.配置形式:综合考虑
	m
	330

	5
	道口-电气
	热镀锌钢管
	1.名称:配管
2.材质:热镀锌钢管
3.规格:SC100
4.配置形式:综合考虑
	m
	20

	6
	道口-弱电
	双孔信息插座
	1.名称：双孔信息插座
2.规格、型号：RJ45 6 类非屏蔽，含模块及底盒
3.安装方式：墙面安装
	个
	1

	7
	道口-弱电
	机柜
	1.名称：弱电箱
2.规格：12U
3.安装方式：挂墙
	个
	1

	8
	道口-弱电
	弱电电缆
	1.名称：数据线
2.规格：CAT6 UTP 4P 低烟无卤
3.线缆对数：4对
4.敷设方式：综合考虑
	m
	50

	9
	道口-弱电
	JDG金属穿线管
	1.名称：配管
2.规格：镀锌钢管JDG25，详见招标文件技术标准及要求
3.敷设方式：综合考虑
	m
	50

	10
	道口-弱电
	网络摄像机
	1.名称:室外枪式摄像机
2.规格、型号:≥ 400 万像素,星光级, 1/1.8 ” CMOS 传感器,满足照度彩色≤ 0.0005 lx ,黑白≤ 0.0001 lx ,
支持 H.265 、 MJPEG 视频编码格式,星光级支持 IP67 防尘防水,支持 DC12V/24V 供电,工作环境
-40 ℃ ~70 ℃。
3.含安装支架、电源、护罩及安装附件
	台
	8

	11
	道口-弱电
	网络摄像机
	1.名称:车牌摄录摄像机
2.规格、型号:适应车速: 0~60 公里 / 小时;支持日夜模式
3.含安装支架、电源、护罩及安装附件
	台
	2

	12
	道口-弱电
	信号防雷器
	1.名称：二合一保护器
	台
	11

	13
	道口-弱电
	拾音器
	1.名称:拾音器
	台
	1

	14
	道口-弱电
	弱电电缆
	1.名称:网线
2.规格、型号:CAT6 UTP 4P 低烟无卤 支持 POE
3.敷设方式：综合考虑
	m
	610

	15
	道口-弱电
	JDG金属穿线管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:JDG25
3.配置形式:综合考虑
	m
	400

	16
	道口-弱电
	配线架
	1.名称：数据配线架
2.规格、型号：12 口，含配线模块、理线器
	个
	1

	17
	道口-弱电
	接入交换机
	1.名称：接入交换机
2.设备基本参数：10G 光口:≥ 4 个, 1G 电口:≥ 24 个,网管型,交换容量:交换容量≥ 670Gbps
包转发率:包转发率≥ 170Mpps, 支持 POE 供电
3.含光模块，详见招标文件技术标准及要求
	台
	1

	18
	道口-弱电
	双芯光纤跳线
	1.名称：光纤尾纤
2.规格：LC 光纤耦合器 1m
	根
	2

	19
	道口-弱电
	六类非屏蔽跳线
	1.名称：数据跳线
2.规格：CAT6 RJ45 跳线 3m
	根
	15

	20
	道口-弱电
	双芯光纤跳线
	1.名称：光纤跳线
2.规格：LC 双芯单模万兆跳线 3m
	根
	2

	21
	道口-弱电
	机械硬盘
	1.名称：存储硬盘
2.规格、型号：10T
	个
	4

	22
	道口-弱电
	电脑
	1.名称:监控工作站
2.规格、型号:I7 处理器,主频≥ 2.4GHz ,独显, 16G DDR4 内存,≥ 1T HDD+120G SSD 硬盘 ,27 寸液晶显
示器, WIN10 系统
	台
	1

	23
	道口-弱电
	门禁控制器
	1.名称:单门控制器
2.规格、型号:32 位处理器,上行 TCP/IP 和 RS485 组网,下行 RS485 和 Wiegand 读卡器双通讯接口
	套
	2

	24
	道口-弱电
	电源箱
	1.名称：门禁控制器电源
2.规格、型号：网络门禁控制器机箱,含一个 220VAC/12VDC 变压器,以及一块满足 48 小时供电电池
	套
	2

	25
	道口-弱电
	磁力锁
	1.名称:单门磁力锁
2.规格：支持门状态检测、锁状态,锁的抗拉力≥ 280KG
	套
	2

	26
	道口-弱电
	读卡器
	1.名称:非接触式读卡器
2.规格、型号:密码 + 刷卡 / 生物识别,智能卡读卡器, 32 位, 86 盒外形尺寸，含底盒
	套
	2

	27
	道口-弱电
	出门按钮
	1.名称:出门按钮
2.规格：86 型，含底盒
	套
	2

	28
	道口-弱电
	JDG金属穿线管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格：JDG25
3.配置形式:综合考虑
	m
	20

	29
	道口-弱电
	JDG金属穿线管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格：JDG25
3.配置形式:综合考虑
	m
	20

	30
	道口-弱电
	机场专用车辆
车底检查系统软件、车辆底盘
反藏匿系统硬件
	1.名称：大型底盘扫描系统
2.包含内容：含完成底盘扫描系统所需一切设备、管线、软件等的采购、安装、调试及系统联合调试等内容，详见设计说明、图纸及技术要求
	套
	1

	31
	道口-土建
	钢结构雨棚
	1.柱类型:GZ1
2.材质:Q355B,无缝钢管，直径299mm，壁厚16mm
3.部位:雨棚
4.油漆品种、色彩、要求:环氧富锌底涂料，2遍，厚度≥70μm；环氧云铁中间涂料，2遍，厚度≥70μm；聚氨酯面涂料，3遍，厚度100μ；面层暗灰色
5.除锈:采用喷射或者抛丸除锈，无法达到的位置采用动力工具机械打磨除锈。
6.其他:综合单价包含防火、防腐、除锈、垫板、焊缝、连接板、抗剪键、螺栓、锚栓、柱脚、预埋件、与钢梁的连接处理等，还应包含钢结构施工图二次深化设计及施工费用
	t
	6.801

	32
	道口-土建
	钢结构雨棚
	1.梁类型:GL1
2.材质:Q355B,截面为H型截面，300mm*200mm*8mm*12mm
3.部位:雨棚
4.油漆品种、色彩、工艺要求:环氧富锌底涂料，2遍，厚度≥70μm；环氧云铁中间涂料，2遍，厚度≥70μm；聚氨酯面涂料，3遍，厚度100μ；面层暗灰色
5.除锈:采用喷射或者抛丸除锈，无法达到的位置采用动力工具机械打磨除锈。
6.其他:综合单价包含防火、防腐、除锈、垫板、焊缝、连接板、螺栓、锚栓，还应包含钢结构施工图二次深化设计及施工费用
	t
	5.784

	33
	道口-土建
	钢结构雨棚
	1.类型:SC
2.材质:GLG650,钢拉杆，直径30mm
3.部位:雨棚
4.油漆品种、色彩、工艺要求:环氧富锌底涂料，2遍，厚度≥70μm；环氧云铁中间涂料，2遍，厚度≥70μm；聚氨酯面涂料，3遍，厚度100μ；面层暗灰色
5.除锈:采用喷射或者抛丸除锈，无法达到的位置采用动力工具机械打磨除锈。
6.其他:综合单价包含防火、防腐、除锈、垫板、焊缝、连接板、螺栓、锚栓，还应包含钢结构施工图二次深化设计及施工费用
	t
	0.796

	34
	道口-土建
	钢结构雨棚
	1.类型:XG
2.材质:GLG650,钢拉杆，直径30mm
3.部位:雨棚
4.油漆品种、色彩、工艺要求:环氧富锌底涂料，2遍，厚度≥70μm；环氧云铁中间涂料，2遍，厚度≥70μm；聚氨酯面涂料，3遍，厚度100μ；面层暗灰色
5.除锈:采用喷射或者抛丸除锈，无法达到的位置采用动力工具机械打磨除锈。
6.其他:综合单价包含防火、防腐、除锈、垫板、焊缝、连接板、螺栓、锚栓，还应包含钢结构施工图二次深化设计及施工费用
	t
	3.871

	35
	道口-土建
	钢结构雨棚
	1.类型:LT1、YC
2.材质:檩条规格均为冷弯C型钢 C250X75X20X2.5(Q355B)、
3.部位:雨棚
4.油漆品种、色彩、工艺要求:环氧富锌底涂料，2遍，厚度≥70μm；环氧云铁中间涂料，2遍，厚度≥70μm；聚氨酯面涂料，3遍，厚度100μ；面层暗灰色
5.除锈:采用喷射或者抛丸除锈，无法达到的位置采用动力工具机械打磨除锈。
6.其他:综合单价包含防火、防腐、除锈、垫板、焊缝、连接板、螺栓、锚栓，还应包含钢结构施工图二次深化设计及施工费用
	t
	4.956

	36
	道口-土建
	配套设施
	1.型材品种、规格:屋面金属板底板厚度0.8mm,型号采用YX12-110-880
2.金属檩条材料品种、规格:单独列项
3.其他:综合单价包含防火、防腐、除锈及二次深化设计及施工的费用
	m2
	201.66

	37
	道口-总图
	机电液压一体
化升降柱
	1.材料品种:自动升降桩
2.规格、型号:具体做法参见15J001第95页，含电气配电所需的设备及管线
3.有效反应时间不大于5秒,水平方向抗冲击能力不小于60吨,单位功率:1.0kw
4.其他:综合单价包含采购、安装费用，其他要求满足设计图纸、施工规范及招标文件要求
	个
	10

	38
	道口-总图
	304不锈钢电动伸缩门
	1.门框或扇外围尺寸:2.5米高,4.8米长伸缩门,有防攀装置
2.启动装置的品种、规格:600W/部
3.电子配件品种、规格:满足设计及规范要求
4.详参见15J001-DSMB-4825D
5.其他:综合单价包含防攀爬装置、安装电动装置、五金配件、满足安防要求的密集屏风网等，其他满足设计图纸、施工规范及招标文件要求。
	m2
	48

	39
	道口-总图
	电动锌钢平开门
	1.门代号及洞口尺寸:电动大门，2.5m高,4.8长,有防攀装置，最终样式由建设单位确定
2.表面网孔大小同飞行区围界要求
3.其他:综合单价包含防攀爬锯齿、安装电动装置、五金配件、满足安防要求的密集屏风网等，其他满足设计图纸、施工规范及招标文件要求。
	m2
	24

	40
	道口-总图
	304不锈钢成品门岗
	1.隔断材料品种、规格:不锈钢成品门岗3700X1500X2800
2.其他:综合单价包含一体化采购，内设分体空调、安装费用，其他要求满足设计图纸、施工规范及招标文件要求
	座
	1

	41
	道口-总图
	单通道旋转门
	1.旋转单向门
2.尺寸:具体参见15J001第88页，
3.其他:满足设计图纸、施工规范及招标文件要求
	樘
	2

	42
	道口-总图
	配套设施
	1.金属面夹芯板选用21J925-2第6-6页第一种，版型JXW-RW-333-1000
2.卷材品种、规格、厚度:1.2mm厚热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材
3.其他:综合单价不包含压型钢板底板（于土建工程中单独列项），其他要求参国标图集21J925-2第1-13页屋2。
	m2
	201.66

	43
	道口-总图
	液体检测仪
	1.名称:液体检测仪
2.其他:满足设计图纸、施工规范及招标文件要求
	套
	1

	44
	航管楼-弱电
	探测主机
	1.名称：处理单元
2.含支架等固定需要的切辅材
	套
	1

	45
	航管楼-弱电
	终端器
	1.名称：终止单元
2.含支架等固定需要的切辅材
	套
	1

	46
	航管楼-弱电
	IO控制器
	1.名称：继电器模块
2.含支架等固定需要的切辅材
	套
	1

	47
	航管楼-弱电
	振动电缆
	1.名称：振动电缆
2.防紫外线扎带
	m
	250

	48
	航管楼-弱电
	协议转换器
	1.名称：串口服务器
2.规格：422转网
	套
	1

	49
	航管楼-弱电
	电源防雷器
	1.名称:电源防雷模块
	个
	1

	50
	航管楼-弱电
	信号防雷器
	1.名称:通讯防雷模块
	个
	1

	51
	航管楼-弱电
	网络摄像机
	1.名称:室外枪式摄像机
2.规格、型号:≥ 400 万像素,星光级, 1/1.8 ” CMOS 传感器,满足照度彩色≤ 0.0005 lx ,黑白≤ 0.0001 lx ,
支持 H.265 、 MJPEG 视频编码格式,星光级支持 IP67 防尘防水,支持 DC12V/24V 供电,工作环境
-40 ℃ ~70 ℃。
3.含安装支架、电源、护罩及安装附件
	台
	10

	52
	航管楼-弱电
	网络摄像机
	1.名称:车牌摄录摄像机
2.规格、型号:适应车速: 0~60 公里 / 小时;支持日夜模式
3.含安装支架、电源、护罩及安装附件
	台
	2

	53
	航管楼-弱电
	门禁控制器
	1.名称:单门控制器
2.规格、型号:32 位处理器,上行 TCP/IP 和 RS485 组网,下行 RS485 和 Wiegand 读卡器双通讯接口
	套
	2

	54
	航管楼-弱电
	电源箱
	1.名称：门禁控制器电源
2.规格、型号：网络门禁控制器机箱,含一个 220VAC/12VDC 变压器,以及一块满足 48 小时供电电池
	套
	2

	55
	航管楼-弱电
	磁力锁
	1.名称:单门磁力锁
2.规格：支持门状态检测、锁状态,锁的抗拉力≥ 280KG
	套
	2

	56
	航管楼-弱电
	读卡器
	1.名称:非接触式读卡器
2.规格、型号:密码 + 刷卡 / 生物识别,智能卡读卡器, 32 位, 86 盒外形尺寸，含底盒
	套
	2

	57
	航管楼-弱电
	出门按钮
	1.名称:出门按钮
2.规格：86 型，含底盒
	套
	2

	58
	航管楼-弱电
	信号防雷器
	1.名称：二合一保护器
	套
	12

	59
	航管楼-弱电
	弱电电缆
	1.名称:网线
2.规格、型号:4对六类非屏蔽双绞线
3.敷设方式：综合考虑
	m
	915

	60
	航管楼-弱电
	热镀锌钢管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:SC25
3.配置形式:综合考虑
	m
	1200

	61
	航管楼-弱电
	接入交换机
	1.名称：管理型二级工业交换机
2.设备基本参数：至少 4 个上行 1GE/10GE SFP+ 接口,不少于 8 个千兆电口,含 2 个光模块;提供端口保护,过温保护;
外壳:金属, IP41 防护等级;工作温度: -40 ℃ ~65 ℃ ;工作湿度: 10%~90% ( 无凝露 ) 。
3.含光模块，详见招标文件技术标准及要求
	台
	2

	62
	航管楼-弱电
	机柜
	1.名称：室外弱电箱
2.规格、型号：1000(H)x800(W)x600(D) ≥ IP65
3.含基础
	台
	2

	63
	航管楼-弱电
	配线架
	1.名称：光纤配线架
2.规格、型号：12 口，含配线模块、理线器、跳线
	个
	2

	64
	航管楼-弱电
	机械硬盘
	1.名称：存储硬盘
2.规格、型号：10T
	块
	5

	65
	航管楼-弱电
	光缆
	1.名称：室外光纤
2.规格：12 芯，含光纤熔接及测试
3.敷设方式：综合考虑
	m
	600

	66
	航管楼-总图
	机电液压一体
化升降柱
	1.材料品种:自动升降桩
2.规格、型号:具体做法参见15J001第95页
3.有效反应时间不大于5秒,水平方向抗冲击能力不小于60吨,单位功率:1.0kw，含电气配电所需的设备及管线
4.其他:综合单价包含采购、安装费用，其他要求满足设计图纸、施工规范及招标文件要求
	个
	5

	67
	航管楼-总图
	电动锌钢平开门
	1.门代号及洞口尺寸:电动门，DGM4825,2.5m高,4.8长,有防攀装置，最终样式由建设单位确定
2.表面网孔大小同飞行区围界要求
3.其他:综合单价包含防攀爬锯齿、安装电动装置、五金配件、满足安防要求的密集屏风网等，其他满足设计图纸、施工规范及招标文件要求。
	m2
	3

	68
	航管楼-总图
	电动锌钢平开门
	1.门代号及洞口尺寸:电动门，DGM1225,2.5m高,4.8长,有防攀装置，最终样式由建设单位确定
2.表面网孔大小同飞行区围界要求
3.其他:综合单价包含防攀爬锯齿、安装电动装置、五金配件、满足安防要求的密集屏风网等，其他满足设计图纸、施工规范及招标文件要求。
	m2
	12

	69
	航站楼-弱电
	双孔信息插座
	1.名称：双孔信息插座
2.规格、型号：RJ45 6 类非屏蔽，含模块及底盒
3.安装方式：墙面安装
	个
	57

	70
	航站楼-弱电
	弱电电缆
	1.名称：数据线
2.规格：4对六类非屏蔽双绞线
3.线缆对数：4对
4.敷设方式：综合考虑
	m
	8235

	71
	航站楼-弱电
	JDG金属穿线管
	1.名称：配管
2.规格：镀锌钢管JDG25，详见招标文件技术标准及要求
3.敷设方式：综合考虑
	m
	1140

	72
	航站楼-弱电
	光缆
	1.名称：光缆
2.规格：室内24芯松套单模单模 低烟无卤阻燃
3.敷设方式：综合考虑
	m
	200

	73
	航站楼-弱电
	桥架
	1.名称：热镀锌桥架
2.规格、型号：200*150
3.含支吊架安装及防火封堵
	m
	200

	74
	航站楼-弱电
	同轴电缆
	1.名称：大对数电缆
2.规格、型号：30 对
3.敷设方式：综合考虑
	m
	300

	75
	航站楼-弱电
	配线架
	1.名称：110 配线架
	个
	2

	76
	航站楼-弱电
	配线架
	1.名称：数据配线架
2.规格、型号：24 口，含配线模块、理线器
	个
	6

	77
	航站楼-弱电
	配线架
	1.名称：光纤配线架
2.规格、型号：24 口，含耦合器、配线模块、理线器、光纤熔接
	个
	3

	78
	航站楼-弱电
	双芯光纤跳线
	1.名称：光纤尾纤
2.规格：LC 光纤耦合器 1m
	根
	50

	79
	航站楼-弱电
	六类非屏
蔽跳线
	1.名称：数据跳线
2.规格：CAT6 RJ45 跳线 3m
	根
	120

	80
	航站楼-弱电
	双芯光纤跳线
	1.名称：光纤跳线
2.规格：LC 双芯单模万兆跳线 3m
	根
	20

	81
	航站楼-弱电
	接入交换机
	1.名称：接入交换机
2.设备基本参数：10G 光口：≥4个，1G 电口：≥24个，网管型，交换容量：交换容量≥670Gbps
包转发率：包转发率≥170Mpps
3.含光模块，详见招标文件技术标准及要求
	台
	6

	82
	航站楼-弱电
	机柜
	1.名称：机柜
2.规格：42U
3.基础形式：满足设计要求，含抗震支架
	套
	10

	83
	航站楼-弱电
	网络摄像机
	1.名称:室内半球摄像机
2.规格、型号:≥ 400 万像素;≥ 1/1.8' COMS ;≥ 10M/100M 自适应网口;宽动态范围:≥ 120dB ;支持
H.265 、 H.264 、 ONVIF 、 GB28181 、组播,支持 POE 供电
3.含安装支架、电源、护罩及安装附件
	台
	13

	84
	航站楼-弱电
	网络摄像机
	1.名称:室内网络摄像机
2.规格、型号:≥ 400 万像素;≥ 1/1.8' COMS ;≥ 10M/100M 自适应网口;宽动态范围:≥ 120dB ;支持
H.265 、 H.264 、 ONVIF 、 GB28181 、组播,支持 POE 供电
3.含安装支架、电源、护罩及安装附件
	台
	9

	85
	航站楼-弱电
	拾音器
	1.名称:拾音器
	台
	2

	86
	航站楼-弱电
	弱电电缆
	1.名称:网线
2.规格、型号：4对六类非屏蔽双绞线
3.敷设方式：综合考虑
	m
	1525

	87
	航站楼-弱电
	热镀锌钢管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格:JDG25
3.配置形式:综合考虑
	m
	600

	88
	航站楼-弱电
	配线架
	1.名称：数据配线架
2.规格、型号：24 口，含配线模块、理线器
	个
	2

	89
	航站楼-弱电
	接入交换机
	1.名称：接入交换机
2.设备基本参数：10G 光口：≥4个，1G 电口：≥24个，网管型，交换容量：交换容量≥670Gbps
包转发率：包转发率≥170Mpps,支持POE供电
3.含光模块，详见招标文件技术标准及要求
	台
	2

	90
	航站楼-弱电
	双芯光纤跳线
	1.名称：光纤尾纤
2.规格：LC 光纤耦合器 1m
	根
	5

	91
	航站楼-弱电
	六类非屏
蔽跳线
	1.名称：数据跳线
2.规格：CAT6 RJ45 跳线 3m
	根
	30

	92
	航站楼-弱电
	双芯光纤跳线
	1.名称：光纤跳线
2.规格：LC 双芯单模万兆跳线 3m
	根
	5

	93
	航站楼-弱电
	云存储系统
	1.名称：存储阵列
2.规格、型号：48 盘位
	台
	1

	94
	航站楼-弱电
	机械硬盘
	1.名称：存储硬盘
2.规格、型号：10T
	个
	15

	95
	航站楼-弱电
	6W音箱
	1.名称：吸顶扬声器
2.规格、型号：6W ,声压级:≥ 103db
3.安装方式：吸顶
	只
	4

	96
	航站楼-弱电
	热镀锌钢管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格：SC25
3.配置形式:综合考虑
	m
	200

	97
	航站楼-弱电
	功率放大器
	1.名称：功率放大器
2.规格、型号：100W
	台
	2

	98
	航站楼-弱电
	电池
	1.名称：备用电池
2.规格、型号：含自动充电功能，满足一小时供电
	台
	1

	99
	航站楼-弱电
	门禁控制器
	1.名称:单门控制器
2.规格、型号:32 位处理器,上行 TCP/IP 和 RS485 组网,下行 RS485 和 Wiegand 读卡器双通讯接口
	套
	8

	100
	航站楼-弱电
	电源箱
	1.名称：门禁控制器电源
2.规格、型号：网络门禁控制器机箱,含一个 220VAC/12VDC 变压器,以及一块满足 48 小时供电电池
	套
	8

	101
	航站楼-弱电
	空勤证验证一体机（含软件及授权）
	1.名称：空勤人员验证终端
2.规格、型号：定制
	台
	2

	102
	航站楼-弱电
	工作站
	1.名称：工作人员验证终端
2.规格、型号：定制,含人员比对图像、比对情况等
	台
	1

	103
	航站楼-弱电
	磁力锁
	1.名称:单门磁力锁
2.规格：支持门状态检测、锁状态,锁的抗拉力≥ 280KG
	套
	4

	104
	航站楼-弱电
	磁力锁
	1.名称:双门磁力锁
2.规格：支持门状态检测、锁状态,锁的抗拉力≥ 280KG
	套
	4

	105
	航站楼-弱电
	读卡器
	1.名称:非接触式读卡器
2.规格、型号:密码 + 刷卡 / 生物识别,智能卡读卡器, 32 位, 86 盒外形尺寸，含底盒
	套
	8

	106
	航站楼-弱电
	出门按钮
	1.名称:出门按钮
2.规格：86 型，含底盒
	套
	8

	107
	航站楼-弱电
	破玻按钮
	1.名称:破玻按钮
2.规格：86 型，钥匙面板，含底盒
	套
	8

	108
	航站楼-弱电
	热镀锌钢管
	1.名称:镀锌钢管
2.规格：JDG25
3.配置形式:综合考虑
	m
	600

	109
	航站楼-弱电
	防爆罐
	1.名称:防爆罐
2.设备基本参数/指标或设备配置要求:详见招标文件技术要求
	套
	1

	110
	航站楼-弱电
	爆炸物探测仪
	1.名称:爆炸物探测仪
2.设备基本参数/指标或设备配置要求:详见招标文件技术要求
	套
	1

	111
	集成平台
	服务器
	1.名称:应用服务器
2.规格、型号:处理器:CPU(≥8核,主频≥2.4GHz)×2; 内存:32GB DDR4×2; 硬盘:2×600GB SAS硬盘; 
3.详见招标文件技术标准和要求
	台
	2

	112
	集成平台
	服务器
	1.名称:数据库服务器
2.规格、型号:处理器:CPU(≥8核,主频≥2.4GHz)×2; 内存:32GB DDR4×2; 硬盘:2×600GB SAS硬盘; 
3.详见招标文件技术标准和要求
	台
	2

	113
	集成平台
	服务器
	1.名称:分析服务器
2.规格、型号:处理器:CPU(≥12核,主频≥2.4GHz)×2; 内存:32GB DDR4×2; 硬盘:2×600GB SAS硬盘; 
3.详见招标文件技术标准和要求
	台
	2

	114
	集成平台
	服务器
	1.名称:流媒体服务器
2.规格、型号:处理器:CPU(≥8核,主频≥2.4GHz)×2; 内存:32GB DDR4×2; 硬盘:2×600GB SAS硬盘; 
3.详见招标文件技术标准和要求
	台
	3

	115
	集成平台
	服务器
	1.名称:地图服务器
2.规格、型号:处理器:CPU(≥8核,主频≥2.4GHz)×2; 内存:32GB DDR4×2; 硬盘:2×600GB SAS硬盘; 
3.详见招标文件技术标准和要求
	台
	1

	116
	集成平台
	服务器
	1.名称:接口服务器
2.规格、型号:处理器:CPU(≥8核,主频≥2.4GHz)×2; 内存:32GB DDR4×2; 硬盘:2×600GB SAS硬盘; 
3.详见招标文件技术标准和要求
	台
	2

	117
	集成平台
	智联安全可视
化综合安保集成管理软件
	1.名称:应用软件
2.配置要求:含各系统接入授权、接口及开发，详见招标文件技术标准和要求
	套
	1

	118
	集成平台
	核心交换机
	1.名称:核心交换机
2.规格、型号:主控引擎插槽数量≥ 2 个,业务插槽数量≥ 3 个,所有板卡、电源模块支持热插拔。 8 个万兆光口、 48 个千兆光口、 48 个千兆
电口,含 8 个万兆光模块, 48 个千兆光模块。交换容量≥ 68.2Tbps ,包转发率≥ 51200Mpps 。支持冗余交流电源,配置双电源模块
3.详见招标文件技术标准和要求
	台
	2

	119
	集成平台
	接入交换机
	1.名称:接入交换机
2.端口形式、数量:千兆电口≥ 24 ,千兆光口≥ 2 ,配置 2 个千兆单模光模块;交换容量≥ 670Gbps ,包转发率≥ 170Mpps 
3.详见招标文件技术标准和要求
	台
	2

	120
	集成平台
	电脑
	1.名称:PC工作站
2.规格、型号:I7 处理器,主频≥ 2.8GHz/16G 内存 /1T 硬盘 /27 寸液晶显示屏 / 操作系统，详见招标文件技术标准和要求
	台
	10

	121
	集成平台
	55寸
0.88拼接屏
	1.名称:监视墙
2.规格、型号:55寸、拼缝≤0.88、6*3布置,含安装支架、解码器等
3.详见招标文件技术标准和要求
	套
	1

	122
	全向信标测距仪更新-电气工程
	配电箱
	1.名称:双电源切换柜GY1
2.规格:详见图纸，带AST开关
3.安装方式:挂墙安装
	台
	1

	123
	全向信标测距仪更新-电气工程
	配电箱
	1.名称:配电箱GY2
2.规格:详见图纸
3.安装方式:挂墙安装
	台
	1

	124
	全向信标测距仪更新-电气工程
	配电箱
	1.名称:配电箱GY3
2.规格:详见图纸
3.安装方式:挂墙安装
	台
	1

	125
	全向信标测距仪更新-电气工程
	热镀锌钢管
	1.名称:配管
2.材质:热镀锌钢管
3.规格:SC20
4.配置形式:综合考虑
	m
	60

	126
	全向信标测距仪更新-电气工程
	热镀锌钢管
	1.名称:配管
2.材质:热镀锌钢管
3.规格:SC25
4.配置形式:综合考虑
	m
	80

	127
	全向信标测距仪更新-电气工程
	热镀锌钢管
	1.名称:配管
2.材质:热镀锌钢管
3.规格:SC32
4.配置形式:综合考虑
	m
	20

	128
	全向信标测距仪更新-电气工程
	热镀锌钢管
	1.名称:配管
2.材质:热镀锌钢管
3.规格:SC40
4.配置形式:综合考虑
	m
	20

	129
	全向信标测距仪更新-电气工程
	热镀锌钢管
	1.名称:配管
2.材质:热镀锌钢管
3.规格:SC50
4.配置形式:综合考虑
	m
	20

	130
	全向信标测距仪更新-工艺安装
	桥架
	1.名称：工艺桥架
2.规格：铜梯式,200×50
3.含支吊架制作安装及防火封堵
	m
	20

	131
	全向信标测距仪更新-工艺安装
	桥架
	1.名称：供电桥架
2.规格：铜梯式,200×50
3.含支吊架制作安装及防火封堵
	m
	20

	132
	全向信标测距仪更新-工艺安装
	桥架
	1.名称：馈线桥架
2.规格：热镀锌,200×100
3.含支吊架制作安装及防火封堵
	m
	10

	133
	全向信标测距仪更新-工艺安装
	热镀锌钢管
	1.名称：配管
2.材质：热镀锌
3.规格：SC50
4.敷设方式：综合考虑
	m
	330

	134
	全向信标测距仪更新-工艺安装
	电脑
	1.名称:管理终端
2.设备基本参数：I7/16G/1T/2G/23液晶
	台
	1

	135
	全向信标测距仪更新-工艺安装
	数据采集器
	1.名称:数据采集器
2.规格、型号:≥8路DI，4路DO；≥8路串口，其中2路RS232,6路RS485；2路10/100M以太网口；
	套
	1

	136
	全向信标测距仪更新-工艺安装
	温湿度传感器
	1.名称:温湿度传感器
2.规格、型号:精度：≤±3%RH；精度：≤±0.3℃
	套
	1

	137
	全向信标测距仪更新-工艺安装
	烟雾传感器
	1.名称:烟雾传感器
2.规格、型号:报警浓度：0.65～15.5%FT
	套
	1

	138
	全向信标测距仪更新-工艺安装
	智能仪表探测器
	1.名称:智能仪表探测器
2.规格、型号:电压测量范围：3*220/380V；电压精度：0.2%
	套
	1

	139
	全向信标测距仪更新-工艺安装
	机房空调通讯器
	1.名称:机房空调通讯器
2.规格、型号:载波频率：30KHz～50KHz可设定；空调运行状态：实时检测空调工作状态；测量范围 ：-20℃～70℃
	套
	1

	140
	全向信标测距仪更新-工艺安装
	JITON智能监控管理平台V7.0
	1.名称:环境监控系统应用软件
	套
	1

	141
	全向信标测距仪更新-工艺安装
	电脑
	1.名称：监控终端
2.设备基本参数：I7处理器，主频≥2.8GHz/16G内存/1T硬盘/27寸液晶显示屏/操作系统
	台
	2

	142
	全向信标测距仪更新-工艺安装
	网络球型摄像机
	1.名称：室外云台摄像机
2.设备基本参数：400W 
3.含电源、支架、保护罩等
	套
	1

	143
	全向信标测距仪更新-工艺安装
	网络球型摄像机
	1.名称：室内云台摄像机
2.设备基本参数：400W，详见招标文件技术要求
3.含电源、支架、保护罩等
	套
	1

	144
	全向信标测距仪更新-工艺安装
	信号防雷器
	1.名称：二合一防雷器
	个
	1

	145
	全向信标测距仪更新-工艺安装
	机柜
	1.名称：综合机柜
2.规格：42U
3.含型钢基础
	个
	1

	146
	全向信标测距仪更新-工艺安装
	弱电电缆
	1.名称：信号电缆
2.对数：4对
3.规格：六类非屏蔽双绞线
4.敷设方式：综合考虑
	m
	20

	147
	全向信标测距仪更新-工艺安装
	JDG金属穿线管
	1.名称：配管
2.材质：JDG
3.规格：25
4.敷设方式：综合考虑
	m
	40

	148
	全向信标测距仪更新-工艺安装
	桌椅
	1.名称：维修桌椅
	套
	1

	149
	全向信标测距仪更新-工艺安装
	小推车
	1.名称：维修用小推车
	辆
	1

	150
	全向信标测距仪更新-工艺安装
	电话机
	1.名称：电话机
	部
	1

	151
	全向信标测距仪更新-工艺安装
	资料柜
	1.名称：资料柜
	只
	1

	152
	全向信标测距仪更新-工艺安装
	示波器
	1.名称：测试仪表
2.包含内容：示波器
	套
	1

	153
	全向信标测距仪更新-工艺安装
	数字频率计
	1.名称：测试仪表
2.包含内容：数字频率计
	套
	1

	154
	全向信标测距仪更新-工艺安装
	假负载
	1.名称：测试仪表
2.包含内容：假负载
	套
	1

	155
	全向信标测距仪更新-工艺安装
	功率计
	1.名称：测试仪表
2.包含内容：功率计
	套
	1

	156
	全向信标测距仪更新-工艺安装
	数字万用表
	1.名称：测试仪表
2.包含内容：数字万用表
	套
	1

	157
	全向信标测距仪更新-暖通工程
	精密空调
	1.名称:基站式空调器 3P柜机
2.规格:制冷量:7.2kW  制冷功率:2.07kW
制热量:9.1kW  制热功率:2.15kW
3.安装形式:符合设计及规范要求
4.质量:符合设计及规范要求
5.隔振垫（器）、支架形式、材质:符合设计及规范要求
	台
	2

	158
	全向信标测距仪更新-土建工程
	钢质防火门
	1.门代号及洞口尺寸:FM甲1121，1200*2150mm
2.门框、扇材质:A1.50钢制甲级防火门(A类隔热;自动关闭)
3.其他:满足设计及施工规范要求，综合单价包含门框与墙体之间的缝隙封堵、闭门器、顺序器、锁具、拉手等费用
	m2
	2.58

	159
	围界安防工程-围界安防-电气工程
	北配电柜改造
	1.名称:箱式变电站1出线开关改造
2.改造内容详见设计图纸 电施-03
3.包含原有箱变元器件拆除、改造元器件更换，配线等所有工作内容
	套
	1

	160
	围界安防工程-围界安防-电气工程
	南配电柜改造
	1.名称:箱式变电站2出线开关改造
2.改造内容详见设计图纸 电施-03
3.包含原有箱变元器件拆除、改造元器件更换，配线等所有工作内容
	套
	1

	161
	围界安防工程-围界安防-电气工程
	桥架
	1.名称:防水桥架
2.规格:300*100
3.材质:热镀锌
4.含支吊架制作安装及防火封堵
	m
	50

	162
	围界安防工程-围界安防-电气工程
	投光灯
	1.名称:围界照明灯具
2.规格:LED 50w，含立杆及支架，杆高3米
3.具体做法详见电施-11
	套
	246

	163
	围界安防工程-围界安防-弱电工程
	智慧文旅综合管理平台(企业版服务器)
	1.名称:入侵报警服务器
2.规格、型号:处理器: CPU (≥ 16 核,主频≥ 2.4GHz )× 2 ; 内存: 32GB DDR4 × 2 ; 硬盘: 2 × 600GB SAS 硬盘;
3.详见招标文件技术标准和要求
	台
	2

	164
	围界安防工程-围界安防-弱电工程
	智慧文旅综合管理平台(企业版服务器)
	1.名称:视频应用服务器
2.规格、型号:处理器: CPU (≥ 16 核,主频≥ 2.4GHz )× 2 ; 内存: 32GB DDR4 × 2 ; 硬盘: 2 × 600GB SAS 硬盘; 
3.详见招标文件技术标准和要求
	台
	2

	165
	围界安防工程-围界安防-弱电工程
	智慧文旅综合管理平台(企业版服务器)
	1.名称:流媒体服务器
2.规格、型号:处理器: CPU (≥ 8 核,主频≥ 2.4GHz )× 2 ; 内存: 32GB DDR4 × 2 ; 硬盘: 2 × 600GB SAS 硬盘;
3.详见招标文件技术标准和要求
	台
	2

	166
	围界安防工程-围界安防-弱电工程
	智慧文旅综合管理平台(企业版服务器)
	1.名称:接口服务器
2.规格、型号:处理器: CPU (≥ 8 核,主频≥ 2.4GHz )× 2 ; 内存: 32GB DDR4 × 2 ; 硬盘: 2 × 600GB SAS 硬盘;
3.详见招标文件技术标准和要求
	台
	1

	167
	围界安防工程-围界安防-弱电工程
	智慧文旅综合管理平台(企业版服务器)
	1.名称:地图服务器
2.规格、型号:处理器: CPU (≥ 8 核,主频≥ 2.4GHz )× 2 ; 内存: 32GB DDR4 × 2 ; 硬盘: 2 × 600GB SAS 硬盘;
3.详见招标文件技术标准和要求
	台
	1

	168
	围界安防工程-围界安防-弱电工程
	智慧文旅综合管理平台(企业版服务器)
	1.名称:广播服务器
2.规格、型号:处理器: CPU (≥ 8 核,主频≥ 2.4GHz )× 2 ; 内存: 32GB DDR4 × 2 ; 硬盘: 2 × 600GB SAS 硬盘;
3.详见招标文件技术标准和要求
	台
	1

	169
	围界安防工程-围界安防-弱电工程
	智慧文旅综合管理平台(企业版服务器)
	1.名称:云存储运维服务器
2.规格、型号:处理器: CPU (≥ 8 核,主频≥ 2.4GHz )× 2 ; 内存: 32GB DDR4 × 2 ; 硬盘: 2 × 600GB SAS 硬盘;
3.详见招标文件技术标准和要求
	台
	1

	170
	围界安防工程-围界安防-弱电工程
	智慧文旅综合管理平台(企业版服务器)
	1.名称:云存储管理服务器
2.规格、型号:处理器: CPU (≥ 8 核,主频≥ 2.4GHz )× 2 ; 内存: 32GB DDR4 × 2 ; 硬盘: 2 × 600GB SAS 硬盘;
3.详见招标文件技术标准和要求
	台
	1

	171
	围界安防工程-围界安防-弱电工程
	双机热备系统
	1.名称:双机热备软件
2.配置要求:关系型，详见招标文件技术标准和要求
	套
	2

	172
	围界安防工程-围界安防-弱电工程
	智能物联综合管理平台
	1.名称:平台管理软件
2.配置要求:定制，详见招标文件技术标准和要求
	套
	1

	173
	围界安防工程-围界安防-弱电工程
	BD9600智能周界防入侵系统V1.0
	1.名称:入侵报警软件
2.配置要求:定制，详见招标文件技术标准和要求
	套
	1

	174
	围界安防工程-围界安防-弱电工程
	智能物联综合管理平台--视频业务系统
	1.名称:视频管理软件
2.配置要求:定制，详见招标文件技术标准和要求
	套
	1

	175
	围界安防工程-围界安防-弱电工程
	电脑
	1.名称:PC工作站
2.规格、型号:I7 处理器,主频≥ 2.8GHz/16G 内存 /1T 硬盘 /27 寸液晶显示屏 / 操作系统，详见招标文件技术标准和要求
	台
	5

	176
	围界安防工程-围界安防-弱电工程
	探测主机
	1.名称：处理单元
2.含支架等固定需要的切辅材
	套
	26

	177
	围界安防工程-围界安防-弱电工程
	连接器
	1.名称：连接单元
2.含支架等固定需要的切辅材
	套
	15

	178
	围界安防工程-围界安防-弱电工程
	终端器
	1.名称：终止单元
2.含支架等固定需要的切辅材
	套
	14

	179
	围界安防工程-围界安防-弱电工程
	IO控制器
	1.名称：继电器模块
2.含支架等固定需要的切辅材
	套
	26

	180
	围界安防工程-围界安防-弱电工程
	振动电缆
	1.名称：振动电缆
2.含防紫外线扎带
	m
	9000

	181
	围界安防工程-围界安防-弱电工程
	协议转换器
	1.名称：串口服务器
2.规格：422转网
	套
	11

	182
	围界安防工程-围界安防-弱电工程
	第七代基本型不锈钢三光束激光对射报警系统
	1.名称：道口激光对射器
2.规格：三光束
	套
	2

	183
	围界安防工程-围界安防-弱电工程
	热镀锌钢管
	1.名称：配管
2.材质：热镀锌
3.规格：SC20
4.配置形式：综合考虑，含接头，支架等固定所需要的一切辅材
	m
	200

	184
	围界安防工程-围界安防-弱电工程
	电源防雷器
	1.名称:电源防雷模块
	个
	11

	185
	围界安防工程-围界安防-弱电工程
	信号防雷器
	1.名称:通讯防雷模块
	个
	52

	186
	围界安防工程-围界安防-弱电工程
	信号防雷器
	1.名称：音频防雷器
	个
	140

	187
	围界安防工程-围界安防-弱电工程
	弱电电缆
	1.名称：防水型六类线
2.规格、型号：UTP-6
3.敷设方式：穿管
	m
	500

	188
	围界安防工程-围界安防-弱电工程
	中间继电器
	1.名称：中间继电器
	套
	70

	189
	围界安防工程-围界安防-弱电工程
	云存储系统
	1.名称：存储阵列
2.规格、型号：48 盘位
	台
	4

	190
	围界安防工程-围界安防-弱电工程
	机械硬盘
	1.名称：存储硬盘
2.规格、型号：≥7200rpm，10T
	块
	123

	191
	围界安防工程-围界安防-弱电工程
	接入交换机
	1.名称：汇聚交换机
2.设备基本参数：24 个 10/100/1000BASE-T 自适应以太网接口 , 支持 PoE/PoE+/PoE++ , 4 个 1GE/10GE SFP+ 接口;
提供端口保护,过温保护;外壳: IP40 防护等级;工作温度: -40 ℃ ~65 ℃ ;工作湿度: 10%~90% ( 无凝露 ) 
3.含光模块，详见招标文件技术标准及要求
	台
	2

	192
	围界安防工程-围界安防-弱电工程
	接入交换机
	1.名称：工业交换机(管理型二级)
2.设备基本参数：至少 4 个上行 1GE/10GE SFP+ 接口,不少于 8 个千兆电口,含 2 个光模块;提供端口保护,过温保护;外壳:金属,
IP41 防护等级;工作温度: -40 ℃ ~65 ℃ ;工作湿度: 10%~90% ( 无凝露 ) 
3.含光模块，详见招标文件技术标准及要求
	台
	70

	193
	围界安防工程-围界安防-弱电工程
	网络摄像机
	1.名称:室外枪式摄像机
2.规格、型号:≥ 400 万像素;≥ 1/1.8' COMS ;≥ 10M/100M 自适应网口;宽动态范围:≥ 120dB ;支持 H.265 、 H.264 、
ONVIF 、 GB28181 、组播,支持 POE 供电。含定制支架、电源;防护等级≥ IP67
3.含安装支架、电源、护罩及安装附件
	台
	142

	194
	围界安防工程-围界安防-弱电工程
	网络球型摄像机
	1.名称:室外云台摄像机
2.规格、型号:≥ 400 万像素;≥ 1/1.8' COMS ;≥ 10M/100M 自适应网口;宽动态范围:≥ 120dB ;支持 H.265 、 H.264 、
ONVIF 、 GB28181 、组播,支持 POE 供电。含定制支架、电源;防护等级≥ IP67
3.含安装支架、电源、护罩及安装附件
	台
	89

	195
	围界安防工程-围界安防-弱电工程
	热成像双光谱网络智能测温球型摄像机
	1.名称:热成像摄像机
2.规格、型号:具备智能分析功能,支持区域入侵检测、拌线检测等功能。含定制支架、电源。防腐蚀
3.含安装支架、电源、护罩及安装附件
	台
	2

	196
	围界安防工程-围界安防-弱电工程
	信号防雷器
	1.名称：二合一保护器
	台
	231

	197
	围界安防工程-围界安防-弱电工程
	信号防雷器
	1.名称：电源避雷器
2.规格：1 级 SPD , Limp ≥ 25kA
	台
	70

	198
	围界安防工程-围界安防-弱电工程
	弱电电缆
	1.名称:网线
2.规格、型号:防水型、UTP6
3.敷设方式：综合考虑
	m
	10000

	199
	围界安防工程-围界安防-弱电工程
	配线架
	1.名称：光纤配线架
2.规格、型号：24 口，含耦合器、配线模块、理线器、光纤熔接、跳线、尾纤
	个
	70

	200
	围界安防工程-围界安防-弱电工程
	立杆
	1.名称：摄像机立杆
2.规格、杆高：2m
3.含基础及土方挖填、避雷针
	根
	12

	201
	围界安防工程-围界安防-弱电工程
	立杆
	1.名称：摄像机立杆
2.规格、杆高：3m
3.含基础及土方挖填、避雷针
	根
	54

	202
	围界安防工程-围界安防-弱电工程
	立杆
	1.名称：摄像机立杆
2.规格、杆高：4m
3.含基础及土方挖填、避雷针
	根
	71

	203
	围界安防工程-围界安防-弱电工程
	立杆
	1.名称：摄像机立杆
2.规格、杆高：4.5m
3.含基础及土方挖填、避雷针
	根
	2

	204
	围界安防工程-围界安防-弱电工程
	配电箱
	1.名称：室外弱电箱
2.规格：1000(H)x800(W)x600(D) ≥ IP65
3.安装方式：落地基础上安装
	套
	70

	205
	围界安防工程-围界安防-弱电工程
	热镀锌钢管
	1.名称：保护管
2.规格：热镀锌钢管SC50
3.敷设方式：综合考虑
	m
	10000

	206
	围界安防工程-围界安防-弱电工程
	热镀锌钢管
	1.名称：保护管
2.规格：热镀锌钢管SC25
3.敷设方式：综合考虑
	m
	5000

	207
	围界安防工程-围界安防-弱电工程
	光缆
	1.名称：室外单模光纤
2.规格：GYTA-24，含光纤熔接及测试
3.敷设方式：综合考虑
	m
	30000

	208
	围界安防工程-围界安防-弱电工程
	桥架
	1.名称：热镀锌桥架
2.规格、型号：150*100mm
3.含固定支架制作安装
	m
	5000

	209
	围界更新改造-围界更新改造工程
	钢筋围界网
	1.原有地梁上部钢筋网围界
2.原有地梁钻孔，新建钢筋网围界与现有地梁灌浆连接，采用C20细石混凝土灌实
3.钢筋网与刺铁丝高度、规格:筋网片网格尺寸为100mm×50mm(中到中),刺
刀圈直径不小于600mm。
4.型钢立柱规格:立柱截面尺寸为80mm×60mm×2.5mm,斜撑和延伸臂截面尺寸为50mm×50mm×2.0mm
5.边框采用最小边不小于5mm的角钢,且与支撑柱联接牢固;上下边框之间有加强肋或采取其他加强措施。
6.立柱顶部应加盖柱帽,立柱与钢筋网、立柱与斜撑及立柱与延伸臂的连接采用防盗形式并经防腐处理
7.网片、立柱、斜撑及延伸臂的防腐处理要求采用金属保护层结合涂塑保护层的复合保护方式
8.其他:满足设计图纸、施工规范及招标文件要求
	m
	3800

	210
	围界更新改造-围界更新改造工程
	围墙Y型支架、滚笼和刺丝
	1.拆除全场砖围界更换刺丝笼和Y型支撑柱
2.规格、间距:新刺丝笼和Y型支撑柱同飞行区围界
3.其他:满足设计图纸、施工规范及招标文件要求
	m
	4870




附件：合同模板

合同编号：       

 项目名称：     


采
购
合
同



买方（甲方）：南京禄口国际机场空港科技有限公司
卖方（乙方）：                    

         年     月     日
采  购  合  同
 购货单位：南京禄口国际机场空港科技有限公司  （以下简称甲方）
 供货单位：                                     （以下简称乙方）
根据《中华人民共和国民法典》，经甲乙双方协商一致，在公平自愿的基础上签定本合同 ，就所购产品拟订以下条款，以资共同信守。
一、产品采购清单：
单位：人民币/元
	序号
	设备名称
	规格型号
	品牌
	单位
	数量
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	 合计（大写）：元整
	
	　

	含3%增值税专用发票、调试及运费。

	不含税金额为：元；税金为：元。


二、产品的质量标准
1、产品质量标准：执行最新国家及行业标准、国家和地方行政主管部门的有关规定。本合同货物用于【】项目，甲方与项目业主方签订的合同及项目招标文件中的产品质量标准作为本合同附件，乙方提供的产品应能符合上述相关质量及规格要求中的最高要求。
2、乙方保证所提供的本合同标的物在设计、性能、技术和材料方面都是完备的，必须符合本合同约定的“质量标准”，且为原厂全新产品，达到产品各项性能指标和参数，其质量符合有关的国标标准，并能保证工程验收合格。乙方保证所供产品自生产日至交付日的期间未超过保质期的三分之一（如产品有保质期）。
3、乙方提供的货物必须是正品行货，若为假冒伪劣产品，则假一罚十。
4、乙方向甲方所提供的产品在质保期内发现缺陷和供应设备损坏的索赔应在质保期届满后三十天仍然有效。上述保证所包括的任何损坏，应在双方同意的时间内由乙方安排做出必要的维修或更换。在保证期后，乙方有偿向甲方提供完善的保养和维修服务以及零部件。乙方应在供应货物之后的10年内，备有在功能和质量上与本合同货物中所含部件实质等同且兼容可用的备品备件。
5、乙方随货提供相应设备的相关报验资料、检验报告、原厂证明书、合格证，进口产品需有报关证明文件，报验资料加盖乙方公司的原件章。乙方随货资料不符合要求，甲方有权拒收该批货物且乙方应赔偿因此给甲方造成的损失。
三、产品的包装标准
由乙方按照产品出厂包装标准包装，适合长途运输及多次搬运的坚固包装，并采取措施防止设备受潮、防漏、生锈及震动等影响，以保证设备安全抵达安装现场。乙方在货物外包装和送货单上必须标识清楚与实物相符的品名、品牌、规格、数量等信息。由于包装不当而引起的损坏和损失均由乙方负责。包装符合国家法律规定的标准，产品包装不符国家法律规定时，乙方应负责返修或重新包装，并承担返修或重新包装的费用。
四、产品的交货条件
1、交货日期：                       。
2、交货地址：                       。
3、收货人：               ；联系电话：     。乙方应发货前48小时向甲方提供发货计划（内容包括：订单编号、产品名称、规格型号、数量、价格、重量和体积、拟发运的时间及其他必要的说明），征得甲方同意后发货。
4、乙方负责安排快递或是送货到甲方指定地点，其运输费、保险费、装车费、卸车费、吊装费、加固费等所有与送货相关的费用由乙方承担。
5、分批发货：甲方如因现场施工条件等影响，需要分批发货的，乙方应配合。
6、非收货人签收，必须经过甲方书面授权，否则甲方可视为未收到货物。
7、乙方送货人员（含乙方雇佣的物流人员）应遵守收货地的安全管理制度，不得携带火种、易燃易爆等危险物品入内，前述人员违规行为造成损失的，乙方承担连带赔偿责任。
五、货款的结算
1、合同总价：     元整（￥    元）。
2、付款形式：（按双方协商实际填写）  
乙方须在收款前开具相应的增值税专用发票给甲方。
3、支付方式：电汇、网银、现金或转账网银。
4、如甲方因故需要取消合同，或变更合同部分条款，甲方须在乙方发货前通知乙方，变更通知送达乙方后生效。
六、验收方法 
1、产品运抵甲方指定的地点当日，甲方应组织相关人员进行卸货及初验，经初验若发现数量、外观有缺损或规格型号等不符合本合同之约定应当面校验；乙方应在甲方提出异议后5日内无条件补足或更换，直至符合本合同及附件的约定，由此造成延期交货或安装工期延误的，按本合同有关规定处理。甲方的初验不视为对产品质量和潜在瑕疵的认可。
2、乙方未按合同规定的数量交货，甲方仍有需要的，应照数补交，按延期交货处理。如乙方不能达成甲方要求，甲方按货款5%向乙方收取违约金，并承担甲方相关损失。
3、甲方现场人员初验仅代表对货物的数量、品种、外观、规格型号的确认，不能代表对其质量、性能的验收，最终验收结论以甲方承包项目的业主方出具的竣工验收报告为准。
4、甲方条件具备后，通知乙方到项目现场进行技术指导、调试、运行等。
七、对产品提出异议的时间和办法
1、甲方在验收时，如发现产品的品种、型号、规格和质量不符约定，有权拒收，甲方代为保管的，乙方应承担保管费用，甲方不对非因故意或重大过失或不可抗力因素导致的产品灭失承担任何责任。
2、乙方接到甲方异议后，应在三天内即负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议。
3、甲方提出的异议中，应说明不符约定的情形，提出对不符合约定产品的处理意见，以便乙方及时处理。
八、所有权及风险的转移
1、在货物交由甲方前，产品的运输风险由乙方承担。
2、在甲方对产品初验合格后，该产品灭失、毁损的风险转移至甲方。
九、质保期及售后服务
1、乙方承诺所售产品质保期为    年，质保期限从产品正式投产使用或甲方项目竣工验收合格之日起算。质保期内产生的人工、配件更换、产品召回更换、运输装卸保险等一切费用均由乙方自行承担。
2、乙方应配合甲方做好现场所供设备的调试运行任务，并针对甲方人员进行现场设备使用的说明及培训。
3、乙方保证在所供产品出现质量问题，或接到甲方提出质疑或合理服务要求后【】小时内予以答复，如甲方有要求或必要时，乙方应在接到甲方通知后，【】小时内派人员提供现场服务，并在【】天内完成维修、更换或退货。
4、乙方未能按合同约定履行质量保证义务，甲方有权另行委托第三方对产品进行维修或另行购买，由此产生的费用和损失由乙方承担，甲方有权在未付乙方款项中扣除。
5、乙方保证所销售的产品来源合法、无任何权利瑕疵，不侵犯任何第三人的知识产权等合法权益，如遭第三方对甲方提起权利要求，其责任和损失全部由乙方承担。
十、甲方的违约责任
1、甲方在乙方发货前取消或变更合同，或在乙方发货后取消和退货并征得乙方同意的，不承担违约责任。
2、甲方逾期付款的，向乙方偿付逾期付款部分的每日0.1%违约金，但以应付款额的10%为限。
3、甲方对自提产品未按照合同约定日期提货的，不得追究乙方的逾期交货责任，并应自己承担该批货物延期提货时间的保管、保养费用。
4、甲方未按乙方要求及时付清款项所造成的货物延期交付应由甲方自己承担责任。
十一、乙方的违约责任
1、乙方逾期交货的，应按照逾期交货部分的总额，向甲方承担每日0.3%的违约金；该费用包括但不限于价格波动损失以及甲方因此需向第三人所承担的违约金等。逾期交货超过十日，视为无法交货，甲方有权解除合同。乙方无法交货的，应向甲方偿付不超过不能交货部分货款10%的违约金，如该违约金不足以弥补甲方与第三方签订的工程合同的损失金额的，除该违约金外，乙方还需要承担因此给甲方造成的一切损失，损失无法或不易计算衡量的，按照甲方与第三方签订的工程合同的合同金额的10%计算损失金额。
2、乙方所交货物的品种、型号、规格、质量等不符合约定的，应由甲方视具体情况决定重新按质论价、修理、调换或退货。因此导致直接损失由乙方承担，损失无法或不易计算衡量的，按照甲方与第三方签订的工程合同的合同金额的10%计算损失金额。
3、货物错发到货地点或接货人的，乙方除应负责运交指定地点和交货人外，还应承担甲方因此多支付的一切费用和承担逾期交货的责任。
4、乙方逾期交货的，在发货前应与甲方协商，甲方仍需要的，乙方应如数补交，并负责逾期交货责任；甲方不再需要的，应当在接到乙方通知后十日内告知乙方，甲方有权办理合同解除手续。
5、本合同所称损失，含直接损失和间接损失、预期利益损失、惩罚性损失，含为维权支付的诉讼费用、律师费、评估鉴定费、调查费、保险费、执行费、差旅费等。
十二、保密及不可抗力
1、本协议签订及履行过程中，乙方知悉的甲方人员信息、采购需求、相关项目情况、工作安排、甲方提供的技术资料、产品目录、样品、图纸及与货物有关的价格、数量、质量信息及甲方的客户信息及本合同相关内容均属于保密信息，乙方应承担保密义务。未经甲方事先书面确认，乙方不得将保密信息以任何形式披露给第三方，或用于本合同以外的目的。若乙方行为违反上述保密条款，应向甲方支付50万元违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，还应赔偿甲方损失。
2、甲乙双方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报理由并取得有关证明，对方应根据情况给予免除或部分免除另一方的违约责任。本条款所指的不可抗力为天灾、战争、政府行为等不可预见、不可避免及不能克服的事件。
十三、争议解决方式
因本合同所发生的争议，双方应尽量协商解决。协商不成，任何一方均有权将争议提交起甲方住所所在地人民法院解决。
十四、合同生效
本合同自甲乙双方签字、盖章之日起生效。合同一式 叁 份，甲方执 壹 份，乙方执 贰 份，每份具有同等法律效力。
	甲  方：南京禄口国际机场空港科技有限公司
	乙 方:        

	代表人：      
	代表人：          

	地  址：南京市江宁区秣陵街道天元西路199号东部机场集团10楼
	地  址：       

	电  话：025-69820630                
	电  话：        

	开户行：中国银行南京禄口机场支行
开户行帐号：553470001259
	开户行：       
开户行帐号：       

	纳税人识别号：913200007140930345
	纳税人识别号：        




                                           3                    南京禄口国际机场空港科技有限公司
